**124 + (72:9) =**

**380 - (6.6) =**

**512 + (8.5) =**

**(28+13) + 240 =**

**(51-17) + (36+19) =**

**(95-75) : (32:8) =**

**124 + (72:9) =**

**380 - (6.6) =**

**512 + (8.5) =**

**(28+13) + 240 =**

**(51-17) + (36+19) =**

**(95-75) : (32:8) =**

**124 + (72:9) =**

**380 - (6.6) =**

**512 + (8.5) =**

**(28+13) + 240 =**

**(51-17) + (36+19) =**

**(95-75) : (32:8) =**